**БИЛЕТ**

**«Лифтёр»**

**(3 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

Ограничитель скорости должен сработать, если скорость движения кабины грузового лифта вниз превышает номинальную не менее, чем на:

**Варианты ответов:**

- 5 %;

- 10%;

- 15%;

- 25%.

**Вопрос № 2**

Что изображено на рисунке под цифрой «2»?

**Варианты ответов:**

- шрифт Брайля;

- кнопка принудительного открывания или удержания дверей;

- кнопка принудительного закрывания дверей;

- кнопка вызова на переговорную связь.

**Вопрос № 3**

"Электрическое устройство безопасности" – это?

**Варианты ответов:**

- цепь, состоящая из последовательно включенных в нее электрических устройств;

- электрическое устройство, срабатывающее только при отключении электропитания лифта;

- электрическое устройство, расположенное исключительно в зоне доступа пассажира.

- электрическое устройство, предназначенное для предотвращения непреднамеренного пуска лифта или его остановки, обеспечения безопасного пользования и технического обслуживания лифта.

**Вопрос № 4**

Как проверить двустороннюю связь из кабины?

**Варианты ответов:**

- нажать кнопку «стоп» при движении кабины;

- нажать кнопу с символом «колокольчик» в кабине, должен раздаться звуковой сигнал;

- нажать и удерживать не менее 15с нажатой кнопку вызывного аппарата на любой посадочной площадке.

**Вопрос № 5**

Что должен сделать лифтер при загрузке лифта с помощью наземного транспорта (вилочный погрузчик)?

**Варианты ответов:**

- не допустить заезд погрузчика в кабину;

- учесть массу погрузчика;

- не допустить подъем вилл, чтобы не пробить крышу кабины.

**Вопрос № 6**

При приеме на работу лифтера, есть ли необходимость проходить медосмотр:

**Варианты ответов:**

- по личному желанию;

- по усмотрению администрации;

- обязан.

**Вопрос № 7**

Как Вы проверите, что корпус вызывного аппарата не находится под напряжением?

**Варианты ответов:**

- контрольной лампочкой;

- замерить тестером;

- быстро коснуться тыльной стороной ладони;

- коснуться любой открытой частью тела.

**Вопрос № 8**

Где должны быть вывешены Правила пользования лифтом?

**Варианты ответов:**

- только в кабине лифта для лифтов с лифтером, а для лифтов самостоятельного пользования – только на первом этаже;

- на каждом этаже многоквартирного жилого дома, в кабине лифта для административных зданий;

- на основной посадочной площадке и в кабине лифта.

**Вопрос № 9**

Кого необходимо информировать о неисправности лифта, при которой не допускается его работа?

**Варианты ответов:**

- электромеханика;

- главного инженера;

- руководителя организации –владельца лифта;

- МЧС.

**Вопрос № 10**

При записи в журнале периодических осмотров указывается:

**Варианты ответов:**

- дата и время начала смены;

- дата и время проведения осмотра;

- дата и время выявленной неисправности лифта.