**БИЛЕТ**

**«Диспетчер по контролю лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений»**

**(4 уровень квалификации)**

**Вопрос № 1**

Какая система инженерного оборудования может передавать параметры на автоматизированную систему диспетчерского управления?

**Варианты ответов:**

- подпор воздуха;

- затопление помещения;

- подогрев ливнестока на кровле;

- горячее водоснабжение.

**Вопрос № 2**

В соответствии с ТР ТС 011/2011 устройство диспетчерского контроля – техническое средство для:

**Варианты ответов:**

- обеспечения дополнительного контроля и управления лифтами;

- дистанционного контроля за работой лифта и обеспечения связи с диспетчером (оператором);

- учета времени лифта на простое и обеспечения связи с диспетчером (оператором).

**Вопрос № 3**

Что означает пиктограмма при поступлении сигнала от лифта?



**Варианты ответов:**

- отсутствие электропитания лифта

- на лифтовом оборудовании присутствует опасное напряжение

- нарушение заземления (зануления) лифтового оборудования.

**Вопрос № 4**

В соответствии с профессиональным стандартом, какую группу по электробезопасности должен иметь «Диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений»?

**Варианты ответов:**

- не ниже II группы по электробезопасности;

- не ниже II группы по электробезопасности напряжением до 1000В;

- не ниже I группы по электробезопасности.

**Вопрос № 5**

В каком случае оператору разрешено уходить с рабочего места?

**Варианты ответов:**

- запрещается;

- разрешается при необходимости в любое время;

- разрешается во время обеденного перерыва;

- разрешается в случае его замены на время отсутствия.

**Вопрос № 6**

Может ли диспетчерский контроль дополнительно включать в себя видеоконтроль кабины и этажных площадок перед лифтом?

**Варианты ответов:**


- обязательно должен;

- не может;

- может, в зависимости от условий эксплуатации лифта;

- может только кабины.

**Вопрос № 7**

Что обозначено позицией 7 на рисунке системы диспетчерского контроля?

**Варианты ответов:**

- блок управления;  
- громкоговоритель;  
- лифтовый блок;  
- переговорное устройство на основной посадочной площадке.

**Вопрос № 8**

Что обозначено на рисунке цифрой 3?

**Варианты ответов:**



- монитор;

- звуковая колонка;

- клавиатура.

**Вопрос № 9**

В соответствии с ГОСТ 34441-2018, устройство диспетчерского контроля должны предусматривать автоматическую проверку:

**Варианты ответов:**

- исправности переговорной связи;

- наличия связи между лифтовым диспетчерским оборудованием и диспетчерским оборудованием;

- исправности контроля срабатывания устройств безопасности лифтов.

**Вопрос № 10**

В течение какого срока должны быть устранены протечки в отдельных местах кровли?

**Варианты ответов:**

- 1 сутки;

- 3 суток;

- 7 суток.